MCR Tool V0.9 beta
(c)2010 IRATA C&E - http://mcr.irata.biz

Setup- und Test-Programm für MCR4 & MCR8.

Systemvoraussetzungen:
- Windows 2000/XP/Vista/Server/7 (32 oder 64 Bit)
- serieller RS232 Port für ein MCR ohne USB
- USB Port für ein MCR mit USB 
(oder eines von beiden für ein MCR mit RS232+USB)
- FTDI VCP USB Treiber bei Anschluß über USB 
(werden bei einigen Windows Versionen automatisch installiert,
ansonsten Download über FTDI: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm )

Installation: nicht notwendig
Einfach alle Dateien in ein beliebiges Verzeichnis kopieren,
und die MCR-Tool.exe starten.

Anwendung: Die Programmoberfläche ist weitestgehend selbsterklärend.
- als Erstes "ScanPorts" drücken, die erkannten COM Ports werden angezeigt,
  und dann per Pulldown-Menü den richtigen Port auswählen 
- danach "OpenPort" drücken
- bei "Get Info" werden Firmware-Version, Typ, und Seriennummer angezeigt,
  wenn ein MCR am entsprechenden COM Port erkannt wurde

Wichtige Einstellungen:
- pro Slot können vier verschiedene Frequenzen eingestellt werden,
  die mit "Store Clocks" dauerhaft gespeichert werden können
- mit "SetTime" wird die Zeit (in Sekunden) eingestellt,
  welche nach ungültigem RS232 Status den MCR "abtrennt".
  (notwendig für manche Linux RS232 Hosts beim Booten)
  Für USB hat diese Funktion keine Auswirkung.

Alle anderen Einstellungen dienen nur für Tests,
zum Beispiel der Karten Slots oder der LED Matrix.



 